{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表(带分部)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表(带分部)","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,0,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[19,0,19,6],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,20,8],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[50,0,50,6],[51,0,51,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）","",""]
["","","","","","","综合单价","合价","其中"]
["","","","","","","","","暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"030701003001","空调器","1.名称:空调\r\n2.型号:制冷量110KW,制热量120KW,冷媒R410a","台",5]
[2,"031001004001","铜管","1.安装部位:室内\r\n2.规格、压力等级:紫铜管Φ9.5\r\n3.带橡塑保温","m",25]
[3,"031001004002","铜管","1.安装部位:室内\r\n2.规格、压力等级:紫铜管Φ12.7\r\n3.带橡塑保温","m",18]
[4,"031001004003","铜管","1.安装部位:室内\r\n2.规格、压力等级:紫铜管Φ22.2\r\n3.带橡塑保温","m",16]
[5,"030702001001","碳钢通风管道",null,"项",1]
[6,"031003001001","分歧器","1.类型:分歧器","个",5]
[7,"031001001001","镀锌钢管","1.安装部位:室内\r\n2.规格、压力等级:镀锌冷凝水管DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接\r\n4.带保温橡塑保温20mm","m",27]
[8,"031001001002","镀锌钢管","1.安装部位:室内\r\n2.规格、压力等级:镀锌冷凝水管DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接\r\n4.带保温橡塑保温20mm","m",34]
[9,"030703007001","碳钢风口、散流器、百叶窗","1.名称:单层百叶风口\r\n2.规格:400*400","个",5]
[10,"030703007002","碳钢风口、散流器、百叶窗","1.名称:散流器风口\r\n2.规格:300*300","个",5]
[11,"030704001001","通风工程检测、调试",null,"系统",1]
[12,"031009002001","空调水工程系统调试",null,"系统",1]
[13,"031009001001","采暖工程系统调试",null,"系统",1]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"措施项目"]
["本页小计","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）","",""]
["","","","","","","综合单价","合价","其中"]
["","","","","","","","","暂估价"]
[14,"031301017001","脚手架搭拆",null,null,1]
[null,null,"分部小计"]
{"$rows_empty":25}
["本页小计","","","","","",""]
["合   计","","","","","",""]