{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备序号","设备名称","数量","单位","详细技术指标及配(附)件","备注"]
[]
[1,"资料柜",12,"个","1.规格：850*390*1850 mm；\n2.板材厚度不低于0.7mm，板材表面阿克苏环氧树脂粉末喷涂厚度不低于0.2mm；\n3.其他功能: 带抽屉 玻璃门，材质: 铁，厚度：1.1mm  。"]
[2,"仪器配件柜",4,"个","1.规格：900*420*1850 mm；\n2.板材厚度不低于1.2mm，板材表面阿克苏环氧树脂粉末喷涂厚度不低于0.2mm；\n3.带电子密码器。"]
[3,"白板1",3,"张","1.尺寸4000*1200；\n2.颜色：米黄色；\n3.配白板笔板擦；\n4.材质：磁性哑光。"]
[4,"白板2",2,"张","1.尺寸2400*1200；\n2.颜色：米黄色；\n3.配白板笔板擦等；\n4.材质：磁性哑光。"]
[5,"窗帘",80,"m","1.遮阳不透光窗帘（厚）；\n2.颜色：深色；\n3.罗马杆安装。"]
[6,"窗纱",80,"m","1.窗纱（薄）；\n2.颜色：浅色；\n3.罗马杆安装。"]
[7,"文化科研专业知识氛围营造",60,"m2","1.实验室介绍；\n2.专业知识介绍展板；\n3.亚克力板材料。"]
[8,"实验室制度牌",16,"张","1.尺寸900*600；\n2.亚克力板材料。","制度牌内容：罗老师提供"]
[9,"实验设备操作牌及注意事项牌",25,"张","1.尺寸900*600；\n2.亚克力板材料"]
[10,"光测实验架子",27,"m2","1.名称:铝型材架子；\n2.规格：400*2200mm；数量：按三套计。"]
[11,"厂家指导、拆除、安装、调试设备费用",18,"台","厂家指导拆除、安装、调试设备费用"]
[12,"电路改造",1,"项","1.配线：4mm2,6mm2；\n2.配管：25,32；\n3.配电箱；\n4.插座等。"]
["合计金额"," 15.9729万元"]
["交货期要求"," 自合同签订之日起，  30    日历日完成项目所有内容。"]
["是否需要现场勘验"]